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TELECAMERA DOME CCD
MOD. SY-150 
   
    Manuale d’uso
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Precauzioni:

    1. Non smontare la telecamera: non rimuovere la copertura o le  viti,  così  da  evitare  sbalzi  elettrici.  All’interno  non  ci  sono  parti  riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.  

    2.  Conservarla   e   maneggiarla   con   cura:   la   telecamera   può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio.  

    3.  Non   esporre   la   telecamera   a   pioggia   o   altri   liquidi.   Non utilizzarla in luoghi umidi: se la telecamera viene a contatto con  liquidi asciugare   immediatamente.   Spegnerla   e   rivolgersi   a  personale         qualificato.        I   liquidi     possono         danneggiare            la telecamera e creare corto-circuito.  

    4.  Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la telecamera:  utilizzare  un  panno  asciutto  per  pulire  l’apparecchio  quando  necessario.  Nel  caso  in  cui  lo  sporco  sia  difficile  da  rimuovere,   utilizzare SOLO ACQUA e strofinare delicatamente.  

    5.  Non  puntare  mai  la  telecamera  verso  il  sole:  non  puntare  mai  l’obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso,  nè  quando  si  è  all’aperto.  Fare  attenzione  quando  si  utilizza  la  telecamera in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di  luce che riflette oggetti.  

    6.  Non  utilizzare  la  telecamera  in  presenza  di  alte  temperature,     umidità  o  fonti  di  energia:  utilizzare  la  telecamera  con  una  temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore  ad   85%.   Per   una   corretta   alimentazione,   fare   riferimento   al  manuale d’uso.  

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.
TUTTI I 6 PUNTI DELLE PRECAUZIONI SONO BASILARI PER IL MANTENIMENTO DELLA GARANZIA DEL PRODOTTO.
Avvertenze e Note
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ATTENZIONE:  

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre  la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.  
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Il voltaggio presente  all’interno  della telecamera e  le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock  alle persone.  

ATTENZIONE!  RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO.  NON  APRIRE!  

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per  evitare  qualsiasi  shock  o  incendio,  utilizzare solo  alimentatori  con il voltaggio indicato.

FUNZIONI  DELL’APPARECCHIO
CONNETTORE PER  SEGNALE VIDEO IN USCITA (BNC)  1.0Vp-p/75  Ω  il  segnale  video  composito in uscita  è  fornito  da  questo connettore.  

    2.  CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE  

    3.  A SPINOTTO mm 5,5 x 2  

[image: image1.jpg]| ©

EHe )

DC12VOLT





 L’apparecchio accetta alimentatori a 12v 1000mA stabilizzati  

 IMPORTANTE:  
Utilizzare solo  alimentatori di classe II (con il simbolo del doppio quadratino). Utilizzare l’alimentatore eventualmente fornito a corredo.  Non superare la tensione di 12v o l’apparecchio potrebbe venire danneggiato.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
	MODELLO
	SY-150

	Colori o bianco/nero
	BIANCO NERO

	Tipo di sensore
	CCD

	Standard video
	PAL

	Marca del sensore
	LG

	Dimensione del sensore
	1/3"

	Numero di pixel del sensore
	512(L)x582(H)

	Risoluzione orizzontale
	420 linee TV

	Minima illuminazione richiesta per la ripresa
	0,05 Lux (F1.2)

	Illuminazione a infrarosso compatibile
	SI

	Microfono ambientale incorporato
	NO

	Alimentazione della telecamera
	12V DC

	Alimentatore 230VAC/12VDC incluso
	NO

	Staffa di supporto inclusa
	NO

	Attacco dell'obiettivo
	S

	Obiettivo fornito di serie con la telecamera
	6mm

	Temperatura d'esercizio
	-10°  +50°C

	Dimensioni esterne (mm.)
	120

	Peso
	200 gr.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI  

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”  

 Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.  

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti  

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997). 
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