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Nota.

· Mettere DVR su piano orizzontale;
· Selezionare la posizione di installazione appropriato per fornire una buona ventilazione ed evitare il surriscaldamento del dispositivo.
· Non mettere roba liquida su di esso
· I nstall il dispositivo di umidità e temperatura ambiente adatto.
 
 
 
 
 
 
 
 
Statement 
· Ci sforziamo di assicurare l'esattezza e l'integralità del manuale nel processo di preparazione, ma ancora errori od omissioni è inevitabile. 
· La copia, la trasmissione, plagio, stoccaggio in sistema di recupero o traduzione in qualsiasi lingua, senza autorizzazione scritta è proibita.
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Capitolo I Istruzioni di installazione
Questo registratore video digitale non è dotato di disco rigido.Prima di installare il registratore video digitale, si prega di preparare il disco rigido.Non può funzionare senza il disco rigido.Si prega di scegliere il disco rigido fornitore raccomandato adatto per DVR di lavoro, per soddisfare il tempo e la capacità richiesta. Preferiscono acquistare dal fornitore disco regolari per assicurarsi della qualità, che interesserà lavoro DVR.
 
Installare il disco rigido: ottenere un cacciavite a croce per primo.
Ø          Fase 1: aprire il caso.
Ø          Fase 2: Inserire il disco rigido nel supporto e fissare con le viti a destra e sinistra
Ø          Fase 3: utilizzo di un cavo SATA per collegare HDD sul connettore SATA.
Ø          Fase 4: Mettere il supporto al dispositivo e fissarlo con le viti.
Capitolo II Accendere 
Installare il dispositivo in modo corretto e premere il tasto "power" per accendere.Quando inizia, non è possibile utilizzare il dispositivo a meno che non si formatta hard disk per primo.Nota: Se il disco rigido è stato utilizzato e "Hard disk non è stata formattata.Formato ora? "viene visualizzato; cliccare su "Sì" per formattare il disco rigido e quindi si può registrare video normalmente.La velocità di formato è diverso, in base alle capacità del disco rigido, che mostra al di sotto dello schermo.Non tagliare l'alimentazione per evitare di danneggiare l'hard disk. Se l'alimentazione viene tagliata durante la procedura di formattazione, il sistema verrà riavviato per formattare dal luogo fermato.Ha vinto 't riformattare l'ultimo.
Capitolo III Telecomando 
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	S / N
	(Funzione() {
	Note
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	Registrazione video simbolo
	Avvio / arresto registrazione video. L'icona verde indica lo stato rotonda di registrazione manuale.
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	Giocare simbolo
	PLAY / STOP la registrazione.Diventa verde durante la riproduzione della registrazione.
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	Telaio simbolo accanto
	Indica due funzioni: mettere in pausa o passare al fotogramma successivo.Apparirà l'immagine mentre si è in pausa o riproduzione telaio passo. 
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	FR simbolo
	Indica riavvolgimento rapido. Seguito come x4, indicano la velocità veloce ricompensa
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	FF simbolo
	Indica l'avanzamento rapido, seguito come x2, indicano la velocità di avanzamento veloce
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	Ultima traccia
	Tempo fa riprodurre la registrazione, entrerà ultimo file di registrazione in fretta. 
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	Prima traccia
	Tempo fa riprodurre la registrazione, entrerà primo file di registrazione in fretta.
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	Chiave direzionale
	Premere questo tasto per spostare il cursore a sinistra
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	Chiave direzionale
	Premere questo tasto per spostare il cursore a destra
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	Chiave direzionale
	Premere questo tasto per spostare il cursore fino
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	Chiave direzionale
	Premere questo tasto per spostare il cursore verso il basso

	Invio
	Menu / Conferma
	Entrare nel menu del dispositivo e confermare le impostazioni

	Esci
	Esci
	Uscire dal menu

	Tempismo
	Tempismo
	Attivare o disattivare la registrazione tempistica 

	Cerca
	Cerca
	Inserisci interfaccia di ricerca

	Informazioni
	Informazioni
	Controllare l'elenco informazioni sul dispositivo
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	Passare alla modalità 4 schermo
	Visualizzare in 4 sullo schermo durante il monitoraggio o la registrazione
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	Backspace / singolo
	Visualizzare il video a schermo singolo durante il monitoraggio o la registrazione; Backspace mentre l'ingresso numero o caratteri.

	4:1-6)
	Tasto numerico / carattere
	Inserire numeri o caratteri; registrazione dello schermo interruttore


Capo IV del mouse operazione
Inserire il mouse USB, il verde turno simbolo indica che può essere utilizzato. Click sinistro per confermare la selezione, fare clic destro per selezionare. Spostare il cursore verso il basso dello schermo forniranno il menu nascosto. Fare clic sul tasto destro, il menu di controllo si aprirà e visualizzare l'elenco come di seguito: (Nota: cliccate il tasto destro per tornare alla pagina precedente)  
 
	N.
	Nome
	Note

	1
	Parametri  
	Stesso tasto menu

	2
	Video Info
	Stessa chiave di ricerca 

	3
	Informazioni di sistema
	Controllare le informazioni interne del dispositivo

	4
	Attivare tempi
	Attivare la funzione di temporizzazione. Attivare questa funzione è possibile avviare la registrazione di temporizzazione.

	5
	Arrestare il cronometro
	Funzione di arresto tempi, e la registrazione tempi cambieranno alla registrazione comune. 

	6
	Attivare la registrazione
	Avviare la registrazione manualmente

	7
	Interrompere la registrazione
	Interrompere la registrazione manualmente

	8
	Riproduzione della registrazione
	La riproduzione del video registrato


Capitolo V Icona di istruzioni
Premere il tasto "display" continuamente sul telecomando e vedrete i diversi simboli visualizzati sullo schermo, che indica diverse informazioni. S ome sono l'icona, alcuni sono con l'icona.Si prega di trovare il significato che indicano come di seguito: 
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      V ideo registrazione simbolo     L'icona verde indica lo stato rotonda di registrazione manuale
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      V ideo registrazione simbolo     L'icona gialla rotonda indica la registrazione dello stato di temporizzazione.
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    Giocare simbolo indica la registrazione viene riprodotto
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      FF simbolo indica l'avanzamento rapido, seguito come x2, indicano la velocità di avanzamento veloce
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      FR simbolo indica il riavvolgimento rapido.Seguito come x4, indicano la velocità veloce ricompensa
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      Simbolo tempi Indica il registratore video è in stato di temporizzazione
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      USB Symbol Indica l'interfaccia USB è collegato
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     Indicare collegare HDD HDD
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      Simbolo singolo fotogramma Indica una pausa in uno stato singolo fotogramma di gioco.
Ora **/**/** visualizzare il tempo di gioco o tempo di registrazione.
Capitolo VI funzionamento di base
              [image: image26.png]


              
Puoi trovare tutte le funzioni del menu.Premere "Menu" e ingresso corretto PWD (default PWD "88888888") per accedere al menu principale.
Funzioni del menu
Nell'area di impostazione, è possibile accedere al sottomenu premendo il tasto menu o tasto di input numerico per cambiare le impostazioni direttamente. 
Nel menu Impostazioni di sistema, premere il tasto [↑], [↓], [←] [→] per muovere il cursore e premere [Menu] per confermare la selezione. 
Nel menu principale, premere il tasto [↑], [↓], [←] [→] per selezionare le voci nel menu principale e premere [Menu] per entrare nel sottomenu e impostare i parametri. 
Nel sottomenu, premere il tasto [↑], [↓], [←] [→] per selezionare le voci nel menu principale e premere [Menu] per accedere al menu e impostare i parametri.Ci sono tasti numerici nel menu. Esso può essere modificato con i tasti numerici sul pannello frontale.
L 'operazione viene annullata se si preme il pulsante "Annulla".Premere il tasto "OK" e l'impostazione verrà salvata e torna al menu precedente.
Parametro convalidare
Menu principale: Sposta il cursore su "Exit" e premere il tasto "Menu", l'immagine qui sotto vi popup: Per salvare l'impostazione, fare clic su "Yes".Fare clic su "No" per uscire senza salvare. Per continuare l'impostazione, fare clic su "Indietro". Per riavviare o spegnere il dispositivo, quindi scegliere la chiave di conseguenza. 
6,1 Tempo di regolare
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È necessario impostare la data / ora prima di registrare video. Solo il tempo impostato in grado di ricercare i file registrati tempestivo. Premere il tasto [Menu] per entrare "Time Adjust" in "di configurazione di base"; tempo di ingresso corretto, salvare e uscire dal menu principale, l'impostazione sarà efficace.  
u          Nota: Se è in stato di registrazione, la barra di stato indica lo stato e le impostazioni non avranno effetto.È necessario interrompere la registrazione primo video.
Metodo di 6,2
Nel menu a interfaccia operazione, immettere il testo casella di modifica (per esempio "Nome "casella" canale di configurazione video ") e metodo di input verranno visualizzati nella barra di stato nella parte inferiore dello schermo, come illustrato di seguito:
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Premere il tasto [Menu] sul telecomando per cambiare metodo di input.Per esempio, per immettere i numeri, cambiare il metodo di input per "123" e quindi premere 0-9. Per cambiare metodo, premere [Menu]. Metodi di input disponibili includono: lettera maiuscola, minuscola, il numero e la posizione (vedi "metodo di input Location" in appendice). Per le lettere di ingresso, premere i tasti numerici 1-9. Premere un tasto per passare consecutivamente lettere. Dopo la lettera di ingresso, attendere per 1 secondo per ingresso lettera successiva.
6,3 parametro copia veloce
Ci sono due colori per indicare "copia" nel menu.L'area di colore chiaro è il contenuto copiato e non in questa zona non è copiato, come l'area in luce "live config" e "config record".
Canale copia parametro: il parametro copia di un canale a canale o tutti i canali, canale funzionerà allo stesso modo del precedente.Scegliere un canale in "copia" e premere il pulsante "copia".Poi il lavoro.Parametro canale diverso può essere copiato a parte. 

Parametri di salvataggio: Tutte le impostazioni devono essere salvate prima dell'uscita.Selezionare la "conferma" nella configurazione video, il contenuto verrà salvato e tornare al menu principale.
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Capitolo VII Record di configurazione
Ci sono tre tipi di registrazione: registrazione normale, registrazione i tempi e la registrazione delle rilevazioni. Gli utenti possono scegliere da soli.
7,1 di registrazione normale
Se nessuna richiesta particolare, l'utente può premere [image: image30.jpg]


sul telecomando per avviare la registrazione direttamente.Se avete bisogno di migliore qualità, è necessario inserire "menu" -> "record config" -> "qualità video", poi scegliere una qualità superiore.La qualità è superiore, e il video sarà più chiaro.
7,2 Timing Recordin
Inserisci il "menu" -> "record config" -> "Configura"
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Data di dieci opzioni sono disponibili.Secondo i giorni feriali, dal Lunedi al Venerdì o dal Sabato alla Domenica, o altri giorni della settimana a parte, gli utenti possono impostare da soli.
Da Il tempo per avviare la registrazione.La registrazione verrà avviato al tempo specificato. Il formato è di 24 ore. Premere i tasti numerici sul telecomando per tempo di ingresso.
Per Il tempo per fermare la registrazione.La registrazione verrà interrotta a tempo specificato. Il formato è di 24 ore. Premere i tasti numerici sul telecomando per tempo di ingresso.
Salvare le impostazioni Dopo l'impostazione, fare clic su "OK" per salvare e uscire.
Nota: In tempi di registrazione, la data può essere sovrapposte. Se un canale è sia impostazione per registrare i tempi e la registrazione normale sotto l'impostazione stessa data, il dispositivo seguirà la registrazione comune.
Attivare la registrazione Premere tempi [Tempi] sul telecomando per avviare la registrazione di temporizzazione.Il simbolo di cronometraggio sarà visualizzata sul monitor
Nota: Arrestare tutti la registrazione prima di attivare la registrazione di temporizzazione.
Interrompere la registrazione timing Per interrompere la registrazione del tempo, premere [Tempi] sul telecomando per primo.Se la protezione tramite password è attivata, la "Input P WD" finestra di dialogo popup.(La password di default: 88888888) Immettere la password valida per interrompere la registrazione di temporizzazione. Il simbolo tempi nell'immagine anche scomparire. Se la protezione della password è disattivata, premere il tasto [Timing] per interrompere la registrazione tempistica direttamente.
u          Prompt: registrazione manuale non sarà valida nel processo di tempi di registrazione.Tempi di registrazione verrà salvato in hard disk come la registrazione di allarme. 
 
7,3 di registrazione di rilevazione di movimento
Nel monitoraggio dello stato, è in grado di rilevare oggetti rimovibile. Attraverso l'analisi del video, di rilevare se la scena di monitoraggio è cambiato.Se si cambia, l'utente può fare qualcosa a che fare con essa secondo l'impostazione di questa funzione. Movimento detectioin lavoro attraverso l'analisi dei cambiamenti dei pixel del video.Il cambiamento di luce o grandi interferenze del segnale video anche essere considerato come oggetto di monitoraggio in movimento, che interesserà la corretta rilevazione.Quindi bisogna impostare il parametro considerando tutti gli aspetti, e cercare di ottenere l'effetto migliore.Da "Menu" -> "Live config", entra in impostazione di rilevamento del movimento.
Passo 1: Selezionare il canale
Inserisci interfaccia "Live Config".Spostare il cursore su "Canale" per selezionare l'immagine di eseguire il rilevamento del movimento impostazione.Premere il tasto [Menu] per confermare.
Fase 2: attivare il rilevamento del movimento 
Premere il tasto [Menu] per selezionare "motion detection" per attivare l'allarme maschera.
Fase 3: Impostare la sensibilità 
Spostare il cursore su "Sensibilità". Cinque opzioni (livello 1-5) sono disponibili, inferiore <bassa <normale <alto <superiore.È possibile personalizzare le impostazioni. Se la sensibilità è bassa, l'allarme di rilevazione del movimento sarà attivato solo quando il cambiamento di scena è ovvio, se la sensibilità è alta, l'allarme di rilevazione del movimento viene attivato quando la scena cambia leggermente.
Passo 4: Impostare l'area di rilevamento del movimento
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L'intera immagine è divisa in 48 (6 × 8) riquadri. L'utente può selezionare due padelle vicino di casa o pan indipendente, e l'opzione disponibile è di 48 riquadri, che significano 48 zone di rilevazione.Riquadro grigio indicano che questa zona non è sotto di rilevamento; padelle rosse indicano che queste aree sono state selezionate; Premere il tasto [↑], [↓], [←] e [→] per spostare il cursore nell'area e selezionare.Se i cambiamenti di colore in aree selezionate, rilevamento del movimento verrà attivato. Se i cambiamenti di colore in aree che non sono selezionati, rilevamento del movimento non verrà attivato. Come mostrato nella figura seguente: rilevamento del movimento viene attivato in zona A (rosso) al posto di area B (grigio). Dopo la selezione, premere il tasto "0" per salvare e uscire.
Fase 5: Tempo di rilevamento del movimento
E 'appena usato Motion Detection normale, si riferisce al periodo successivo al rilevamento del movimento durante la registrazione ancora scorso.Non è troppo lunga, di solito circa 30 anni
Punto 6: Salva impostazioni
Salvare ed uscire. Il rilevamento del movimento viene attivato. 
 
Capitolo VIII della ricerca e giocare
Premere il tasto "cerca" sul telecomando per accedere all'interfaccia di ricerca e di backup.Ecco l'operazione per la ricerca e il backup: 
Ricerca rapida e giocare
Primo passo: Scegli il canale: questo canale è il canale di registrazione, elencherà tutti i file registrati
Fase due: Scegli il tempo: con <o> per scegliere la data
Fase tre: selezionare i file registrati: selezionare i file registrati nelle liste per pagina su e giù.
Fase quattro: Guarda il video: selezionare il video e premere il tasto menù per riprodurlo.
                                                                  
Personalizza la ricerca e giocare
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Fase uno: Premere il pulsante "Cerca", foto a sinistra sarà popup:
Fase due: scegliere il canale da giocare
Fase tre: ingresso il tempo di registrazione nella casella tempo
Fase quattro: Premere il tasto "play", che riproduce il video registrato in questo periodo di tempo.Se nessun video, riproduce il video accanto a questo momento.
 
Backup USB 
Inserire U disco si sforzano in interfaccia USB. Quando il simbolo USB diventa verde, è possibile eseguire il backup.Due sono i metodi disponibili per il backup: il backup da videoclip e di backup dal tempo. Backup da video clip: selezionare i file nella lista e premere il tasto "Back up Clip" pulsante.
Backup dal tempo:
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Primo passo: inserire chiavetta USB nell'interfaccia USB
Fase due: premere il tasto "backup", finestra di destra verrà popup
Fase tre: Inserire il tempo registrato nella data
Fase quattro: Selezionare il file nel "canale" 
Punto cinque: Premere "backup"
Capitolo IX Configurazione di rete
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Il dispositivo può connettersi tipi di rete per visualizzare la registrazione. "Config IP", "indirizzo IP", "Subnet mask", "Gateway", "DNS", e "Porta" devono essere impostati.Se la linea per il collegamento di rete, l'utente deve impostare PPPOE. Taiwanese ha per impostare DDNS. 
IP Config                             Le modalità disponibili per ottenere IP: Auto e statico.Protocollo DHCP è usato per ottenere IP automaticamente. La LAN deve avere server DHCP, altrimenti il registratore non può ottenere IP. Mentre ottenere IP automaticamente, il dispositivo non può fornire attuale indirizzo IP (IP sono tutti 0, mentre non è riuscito a ottenere).
Indirizzo IP Questo indirizzo IP è unica.Il registratore non può rilevare se c'è conflitto di indirizzi IP automaticamente. Si prega di specificare indirizzo IP valido. 
Subnet Mask usato per contrassegnare i segmenti netto di sottorete.
Porta                                           Comunicazione tra i diversi segmenti di rete.L'indirizzo del gateway deve essere impostato. 
DNS                                                         E 'speciale nome del software dominio del servizio.Il dispositivo avrà un indirizzo IP dinamico quando si accede a rete in protocollo PPPOE. Se questo indirizzo IP è associato a S / N e / o il nome del dispositivo, il server DNS analizzerà S / N e / o il nome del dispositivo per l'indirizzo IP.Inserire l'indirizzo IP del server di dominio in "Indirizzo DNS".
Porto 'la porta speciale per la trasmissione di informazioni.Flusso di porta video: 3358; Comando porta dati: 3357; IE sfogliare porta: 80.
Se il software client viene installato sul PC, è necessario configurare la porta prima di accedere al registratore con il PC. Configurare la trasmissione video e trasmissione delle informazioni prima di visualizzare il video e informazioni. È necessario inserire la porta per accedere al registratore in IE. WEB porta deve essere uguale a IE porta.
PPPOE con PPPoE, è possibile collegare il PC al dispositivo di accesso remoto con un semplice dispositivo di accesso ponte.Inserisci account e password per trasferire le informazioni attraverso questa rete, ad esempio ADSL deve usare questo server a cui connettersi.
Avete bisogno di acquistare un regolatore modulare ADSL per chiamare.  
DDNS               Dynamic Domain Name Service.Indirizzo dinamico utente Map IP di un DNS statico. Quando l'utente accede a rete, il client invia l'IP dinamico di host per l'applicazione server in server host. DNS è necessario "impostazione DDNS" di questo registratore video. 
u          Prompt: Quando la password di ingresso, è visibile per te di controllare e memorizzare.Quando l'ingresso è finito o cursore si sposta dalla casella della password, si trasformano in simboli stella. 
Nota È possibile visualizzare l'indirizzo IP impostazione premendo il tasto "info" sul telecomando.
Capitolo X Manager Tools
10,1 di carico di default
"Ripristina impostazioni predefinite"Esso entrerà in vigore quando il dispositivo viene riavviato. (IP e gateway sono anche reset.)
10,2 aggiornamento Fireware
Aggiornare il software.Controllare se la data e la sezione principale del software originale è congruente con l'aggiornamento.L'aggiornamento non riesce se non hanno la stessa funzione.
Y ou possibile aggiornare da disco usare U o da rete.Interrompere la registrazione prima di aggiornamento.  
10,3 Disco gestione
Questa funzione fornisce informazioni relative all'elenco di storage e di gestione per i dati di HDD.In caso di problemi su disco rigido, il sistema smetterà di funzionare e mettere in guardia per riavviare la macchina. Si prega di chiedere ai tecnici di verificare.
HDD formato: cancellare i dati nel disco rigido e il formato in fretta.Premendo questo tasto "esegui" per confermare.Questa istruzione si riferisce al disco rigido selezionate, e dopo che tutti i dati in essa verranno eliminati.
Il recupero dei dati: se qualcosa viene annullato con noncuranza, è necessario fare clic su "recupero dati" per ripristinare i dati nel disco rigido.
Immettere la password (default: 88888888). Fare clic su "Indietro" per annullare l'operazione, oppure fare clic su "Esegui" per ripristinare i dati. Anche i dati recuperati, potrebbe essere un po 'diverso da quello originale.
10,4 log di sistema
Si mostrerà tutti i log secondo tempo.Si dovrebbe aprire questa funzione log in "configurazione di base" e poi si può scrivere il login Per i registri di controllo, è possibile controllare le operazioni usato prima di conseguenza.
10,5 Informazioni di sistema
Controllare le informazioni relative del dispositivo stesso.
Tipo DVR: il numero di modello di questa macchina.
Versione: la versione del software NO
Formato video: l'uscita TV modulare
Data di produzione: la data di produzione del software
Risoluzione: la risoluzione video di registrare video presenti
Lavoro HDD: il disco di lavoro.
HD su disco: il disco rigido di collegamento. Red-HDD è lavoro; Blu-HDD è installato ma non al lavoro, vuoto-HDD disinstallato.
CD / DVD-RW: in blu: è connesso.
Capacità HDD: la capacità totale (in GByte) per tutte le apparecchiature installate, ad eccezione del bruciatore.
Libero: la capacità inutilizzata (in GByte)
Record da: S / M / D H / M / S
A: A / M / D H / M / S
Nota: E 'il primo e gli ultimi dati dati salvati.Se alcuni errori si verificano durante la registrazione, i dati salvati potrebbero essere errate.
Tipo di copertura: il metodo di riciclo per HDD (automatico / manuale sono opzionali.)
Coperto: i tempi di recupero
MAC Address: l'indirizzo MAC di rete IC.
Scheda principale: la serie scheda madre NO.
Indirizzo IP: l'indirizzo IP per il DVR. Se utilizza l'ADSL dinamico, questo indirizzo IP sarà l'indirizzo IP WAN.
Capitolo XI Risoluzione dei problemi
Grazie per aver acquistato il prodotto della nostra azienda. Vi forniremo servizi per voi con tutto il cuore. In caso di guasti, verificare secondo le seguenti procedure. Se il problema non può essere risolto, si prega di chiamare la hot line o inviare e-mail. Se si dispone di molte domande, si prega di scriverle e inviare a noi. Vi risponderemo nel tempo. 
Metodi comuni di rilevazione: 
[1] Sostituire (sostituire alimentazione o hard disk, ecc) 
[2] Carico minimo (rimuovere hard disk, video, audio, ingresso di allarme / output) 
[3] Aggiornamento (risolvere i problemi delle periferiche) 
(I) Start, rilevamento di sé, ripartizione                               
1.      Perché il DVR non è stato avviato quando l'alimentazione è collegato? 
① Controllare se l'interruttore di alimentazione nella parte posteriore è "ON"; ② Controllare se l'indicatore sul pannello frontale si accende. 
2.      Perché sistema rimane nella rilevazione auto dopo logo di boot? 
Controllare se il disco fisso sia collegato correttamente e se il disco fisso e il cavo sono in buone condizioni. Per controllare il disco rigido, rimuoverlo e accendere il DVR. Il DVR può essere acceso normalmente anche senza l'hard disk e visualizza "Nessun disco rigido, continuare?" Fare clic su "Yes" per far funzionare il DVR.
3.      Perché il processo di avvio è lento? 
① Il sistema cercherà i dati quando stivali.Se troppi dati vengono salvati nel disco fisso, ci vorrà più tempo; ② L'errore di HDD farà il DVR per rilevare l'HDD ripetutamente.
4.      Perché il riavvio del DVR ripetutamente dopo il rilevamento di auto? 
① Controllare il disco fisso. Se il disco rigido non è stato formattato o il disco rigido è guasto, il DVR viene riavviato; ② Controllare l'alimentazione del DVR; ③ Estrarre il cavo di rete e riavviare il DVR. Colpa grave della rete può causare il DVR per riavviare più volte. 
5.      Perché il riavvio del DVR ripetutamente dopo tanto tempo in esecuzione? 
① Controllare se i settori HDD sono danneggiati; ② Controllare se i segnali video sono normali.Se è confermato che abnormity mai avvenuto e ancora si riavvia quando input video viene interrotto, si prega di togliere l'alimentazione del DVR e collegarsi più tardi; ③ Controllare l'alimentazione del DVR.
6.      Perché non riesco a controllare il DVR con telecomando? 
① Se l'indicatore infrarossi sul pannello frontale non si accende, controllare se la batteria è di energia elettrica o se il telecomando è danneggiato. 
7.      Perché guasto si verifica nel video normale riproduzione o la visualizzazione di processo? 
Controllare se il disco fisso sia collegato correttamente, sostituire il disco rigido se è danneggiato. 
8.      Perché il monitor (televisore) non ha immagine o non può essere avviato dopo l'aggiornamento? 
Mantenere stabile di alimentazione nel processo di aggiornamento. Se l'alimentazione viene interrotta, l'aggiornamento può essere considerata negativa o addirittura il DVR può 't essere avviato.Poi, si prega di aggiornare il DVR di nuovo. Se l'aggiornamento non riesce o può 't aggiornamento, si prega di contattare il fornitore.
(II) La visualizzazione delle immagini / monitoraggio                                   
1.      Perché le immagini nel monitor o TV sono in bianco e nero? 
Controllare se i sistemi di ingresso video, DVR e monitor o televisore sono uniformi. In caso contrario, selezionare "Auto" per monitor o televisore.
2.      Perché il monitor non visualizza nulla? 
① C'è un processo schermo nero (circa 30 secondi) quando il DVR è di partenza; ② Se non c'è immagine visualizzata quando il DVR viene avviato per un lungo periodo (più di 60 secondi), si prega di controllare se il monitor è acceso e se il cavo video sia collegato correttamente.Se non ci sono problemi, vi preghiamo di verificare che il display VDF sul pannello frontale del DVR è acceso, se è normale, il sistema di comunicazione è normale. Quindi, collegare i segnali video direttamente al monitor per controllare se c'è il segnale e se il circuito è guasto. 
3.      Perché le immagini sono distorte? 
① Controllare se il collegamento video è corto circuito o circuito aperto, o è falsa la saldatura o il collegamento poveri; video ② cavo è disturbato da una forte elettricità, non installare il cavo video e la circuiteria elettrica forte insieme e anche scegliere qualificato cavo schermato; ③ In tutto il sistema, collegare solo il DVR centro a terra, altrimenti causerà interferenze di modo comune; collegare la vite di terra sul lato posteriore del DVR a terra; ④ Controllare se il DVR, monitor o il circuito è invecchiato. 
(III) Video registrazione / riproduzione, registrazione dei dati, backup               
1.      Perché la registrazione non ha audio? 
① Controllare se "Muto" è attivato; ② Controllare se "Audio" è selezionata nelle impostazioni di registrazione video; ③ Controllare il cavo di ingresso audio. 
2.      Perché non posso effettuare la registrazione tempo o non possono registrare tutti i dati entro i termini? 
① Il periodo di tempo di registrazione non è valido.I punti di tempo dovrebbe essere all'interno 00:00-24:00 e l'ora di fine deve essere oltre il momento dell'inizio; ② L'alimentazione viene interrotta nel processo di registrazione tempi; ③ I dati desiderati sono stati sovrascritti; ④ L'HDD è danno fisico o errore logico ei dati non possono essere letti normalmente.
3.      Perché non posso effettuare la registrazione in movimento o la registrazione di allarme? 
① Il periodo di tempo di registrazione di registrazione in movimento o di allarme non è valido.L'ora di fine deve essere oltre il momento dell'inizio; ② Nessuna area di rilevazione del movimento è stato selezionato, nessun canale di registrazione allarme è stato selezionato; ③ La sensibilità di rilevazione del movimento è troppo bassa, l'allarme non viene attivato correttamente, si prega di controllare l'ingresso di allarme e attivazione del dispositivo.
4.      Perché la registrazione non è continua? 
① Se la registrazione manuale o la registrazione tempismo è selezionato, verificare se l'alimentazione è stata tagliata o tensione era anormale durante il processo di registrazione; ② Se rilevazione di movimento o la registrazione allarme è stato selezionato, verificare se allarme.L'allarme attivare la registrazione e la registrazione secondo il tempo prestabilito. 
5.      Perché "Auto-overwrite" non è valida durante la registrazione si attiva? 
① Controllare se il "modo Sovrascrittura di registrazione" è "ciclo automatico"; ② Controllare se il disco rigido è errore logico o danni fisici.Se c'è errore logico, collegare l'hard disk al PC e cancellare le informazioni sulla partizione o riparare il HHD e collegarlo al DVR. Se ci sono danni fisici, sostituire il disco rigido. 

6.      Perché non c'è risposta dopo cliccare su "Backup" quando uso il software client di backup dei dati del DVR? 
Controllare se firewall è attivato. Il software client non può eseguire il backup dei dati DVR se firewall è attivato. 
7.      Perché il tempo salta durante la riproduzione dei file di registrazione? 
Di solito è causato dalla regolazione del tempo. Per evitare questa situazione, si prega di verificare se i dati devono essere salvati prima di regolare il tempo. In caso contrario, formattare il disco rigido quando il DVR viene avviato dopo il tempo viene regolato. 
8.      Perché la riproduzione dell'immagine è lento? 
① Controllare se gioco lento è abilitato.Il DVR supporta 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8 e 1 / 16 gioco lento velocità; ② Controllare se il disco fisso sia collegato correttamente e se il disco fisso ha settori danneggiati.Settori difettosi del disco rigido può causare intermezzo immagine o confusione sullo schermo. 
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